**Угол (колено) MF-WL125 80/200**

90° переходник от круглого сечения (приточный или вытяжной клапан) на вставной адаптер MF-WE.

Соединительный штуцера с размером втулки.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MF-WL125 80/200 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Место установки: | Потолок / Fußboden / Стена |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 1,15 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,2 kg |
| Номинальный диаметр: | 125 mm |
| Ширина: | 277,5 mm |
| Высота: | 390 mm |
| Глубина: | 200 mm |
| Ширина с упаковкой: | 277,5 mm |
| Высота с упаковкой: | 390 mm |
| Глубина с упаковкой: | 200 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799185314 |
| Номер артикула: | 0018.0531 |

Изготовитель: MAICO

MF-WL125 80/200 Угол (колено)