**Регулируемый монтажный уголок MF-FB63**

Приспособление для монтажных работ для прокладки гибкой трубы MF-FВ с наименьшим возможным радиусом изгиба без повреждения.

Одновременно служит вспомогательным крепёжным приспособлением, позволяющим зафиксировать положение трубы на стене или потолке.

Обеспечивает прочную фиксацию гибкой трубы - возможность дополнительного крепления кабельным хомутом.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MF-FB63 |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 0,4 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,43 kg |
| Номинальный диаметр: | 63 mm |
| Размер угла: | 0° - 90° |
| Ширина шага: | 15 ° |
| Ширина: | 163 mm |
| Высота: | 163 mm |
| Глубина: | 55 mm |
| Ширина с упаковкой: | 163 mm |
| Высота с упаковкой: | 163 mm |
| Глубина с упаковкой: | 55 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799185628 |
| Номер артикула: | 0018.0562 |

Изготовитель: MAICO

MF-FB63 Регулируемый монтажный уголок