**Погодозащитная крышка WSD 20-40**

Погодозащитная крышка для вытяжных боксов EKR-2.

Погодозащитная крышка защищает двигатели вытяжных боксов. Ее необходимо использовать в тех случаях, когда боксы EKR-2 подвергаются непосредственному воздействию погодных условий.

Погодозащитная крышка WSD 20-40 подходит к вытяжным боксам EKR-2 всех номинальных размеров. Она легко монтируется на дверцу вытяжного бокса с помощью четырёх шурупов или заклепок. Точное положение задается четырьмя отверстиями в дверце, просверленными на заводе.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WSD 20-40 |
| Монтаж: | снаружи |
| Место установки: | Наружная стена |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 1,5 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,68 kg |
| Ширина: | 330 mm |
| Высота: | 290 mm |
| Глубина: | 130 mm |
| Ширина с упаковкой: | 335 mm |
| Высота с упаковкой: | 305 mm |
| Глубина с упаковкой: | 140 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490838 |
| Номер артикула: | 0149.0083 |

Изготовитель: MAICO

WSD 20-40 Погодозащитная крышка