**Заслонка AP 100 B**

Автоматические заслонки для вытяжной вентиляции.

Ввод на внешней стене при использовании стенной втулки WH.

Со скрытыми винтовыми отверстиями.

Уплотнительная лента входит в объем поставки.

Принадлежности: можно использовать сетку от насекомых FG.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | AP 100 B |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Потеря давления: | 10 Pa |
| Место установки: | Стена |
| Материал: | Пластмасса, устойчивая к воздействию атмосферы и УФ-лучей |
| Цвет: | Каштаново-серый - , типа RAL 8015 |
| Вес: | 0,11 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,35 kg |
| Вид заслонки: | с автоматическим открытием и закрытием |
| Подходит для номинального диаметра: | 100 mm |
| Ширина: | 150 mm |
| Высота: | 150 mm |
| Глубина: | 50 mm |
| Ширина с упаковкой: | 153 mm |
| Высота с упаковкой: | 153 mm |
| Глубина с упаковкой: | 52 mm |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799599579 |
| Номер артикула: | 0059.0957 |

Изготовитель: MAICO

AP 100 B Заслонка