**Наружная решётка SG 100**

Наружные решетки для приточной и вытяжной вентиляции.

Ввод на внешней стене при использовании стенной втулки WH.

Со скрытыми винтовыми отверстиями.

Уплотнительная лента входит в объем поставки.

Принадлежности: можно использовать сетку от насекомых FG.

SG 120: Воздушный фильтр, модифицируемый SF 120.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SG 100 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Монтаж: | снаружи |
| Место установки: | Стена |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал: | Пластмасса, устойчивая к воздействию атмосферы и УФ-лучей |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 0,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,13 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 100 mm |
| Ширина: | 150 mm |
| Высота: | 150 mm |
| Глубина: | 51,5 mm |
| Ширина с упаковкой: | 151 mm |
| Высота с упаковкой: | 151 mm |
| Глубина с упаковкой: | 55 mm |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799990048 |
| Номер артикула: | 0059.1054 |

Изготовитель: MAICO

SG 100 Наружная решётка