**Воздушный фильтр, запасной WRF 300-400 EC**

Запасной воздушный фильтр для приборов централизованной вентиляции WRG 300 EC или WRG 400 EC.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WRF 300-400 EC |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,05 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,07 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Ширина: | 420 mm |
| Высота: | 240 mm |
| Глубина: | 18 mm |
| Ширина с упаковкой: | 425 mm |
| Высота с упаковкой: | 241 mm |
| Глубина с упаковкой: | 35 mm |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Подходит для продуктов: | WRG 300 EC, WRG 400 EC |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799930617 |
| Номер артикула: | 0093.0061 |

Изготовитель: MAICO

WRF 300-400 EC Воздушный фильтр, запасной