**Воздушный фильтр, запасной WRF 180 EC-7**

Запасной воздушный фильтр для прибора централизованной вентиляции WRG 180 EC.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WRF 180 EC-7 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,25 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,25 kg |
| Класс фильтра: | ISO ePM1 55 % (F7) |
| Ширина: | 288 mm |
| Высота: | 138 mm |
| Глубина: | 23 mm |
| Ширина с упаковкой: | 280 mm |
| Высота с упаковкой: | 45 mm |
| Глубина с упаковкой: | 140 mm |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Подходит для продуктов: | WRG 180 EC |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799930471 |
| Номер артикула: | 0093.0047 |

Изготовитель: MAICO

WRF 180 EC-7 Воздушный фильтр, запасной