**Всасывающее сопло AD 20**

Сопло для всасывания воздуха с малой турбулентностью.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | AD 20 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 1,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,12 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 200 mm |
| Ширина: | 265 mm |
| Высота: | 265 mm |
| Глубина: | 110 mm |
| Ширина с упаковкой: | 265 mm |
| Высота с упаковкой: | 265 mm |
| Глубина с упаковкой: | 110 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799806288 |
| Номер артикула: | 0180.0628 |

Изготовитель: MAICO

AD 20 Всасывающее сопло