**Всасывающее сопло AD 25**

Сопло для всасывания воздуха с малой турбулентностью.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | AD 25 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 1,4 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,45 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 250 mm |
| Ширина: | 335 mm |
| Высота: | 335 mm |
| Глубина: | 110 mm |
| Ширина с упаковкой: | 335 mm |
| Высота с упаковкой: | 335 mm |
| Глубина с упаковкой: | 110 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799806202 |
| Номер артикула: | 0180.0620 |

Изготовитель: MAICO

AD 25 Всасывающее сопло