**Насадка для вентиляторов, установленных в фотолабораториях ZDK 25**

Насадка для вентиляторов, установленных в фотолабораториях. Препятствует проникновению света через вентиляционное отверстие.

Монтаж должен выполняться внутри помещения.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ZDK 25 |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Монтаж: | внутри |
| Место установки: | Стена / Потолок |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал: | Листовая сталь, с порошковым покрытием |
| Цвет: | черный |
| Вес: | 8,56 kg |
| Масса с упаковкой: | 10,2 kg |
| Ширина: | 483 mm |
| Высота: | 483 mm |
| Глубина: | 254 mm |
| Ширина с упаковкой: | 585 mm |
| Высота с упаковкой: | 505 mm |
| Глубина с упаковкой: | 280 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933502 |
| Номер артикула: | 0093.0350 |

Изготовитель: MAICO

ZDK 25 Насадка для вентиляторов, установленных в фотолабораториях