**Эластичный соединительный штуцер ELP 50**

Эластичные соединительные штуцера для звукоизолированного монтажа канальных вентиляторов.

С прямоугольной фланцевой присоединительной рамкой из оцинкованной стали.

Монтаж со стороны всасывания и напора.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ELP 50 |
| Место установки: | Канал |
| Материал: | Пластмасса |
| Вес: | 3,54 kg |
| Масса с упаковкой: | 4,04 kg |
| Размер канала: | 800 mm x 500 mm |
| Ширина: | 840 mm |
| Высота: | 540 mm |
| Глубина: | 150 mm |
| Ширина с упаковкой: | 865 mm |
| Высота с упаковкой: | 580 mm |
| Глубина с упаковкой: | 75 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799921233 |
| Номер артикула: | 0092.0123 |

Изготовитель: MAICO

ELP 50 Эластичный соединительный штуцер