**Монтажный держатель UPM 60/100**

Монтажный держатель для установки корпуса скрытого монтажа ER-GH и ER-UP.. в стенах, перекрытиях или шахтах.

С продолговатыми отверстиями для точного выравнивания корпусов вентилятора.

Комплект поставки:

2 L-образных угловых профиля

4 монтажных винта.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | UPM 60/100 |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 0,46 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,5 kg |
| Ширина: | 40 mm |
| Высота: | 350 mm |
| Глубина: | 50 mm |
| Ширина с упаковкой: | 40 mm |
| Высота с упаковкой: | 350 mm |
| Глубина с упаковкой: | 50 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799180104 |
| Номер артикула: | 0018.0010 |

Изготовитель: MAICO

UPM 60/100 Монтажный держатель