**Распорная рамка DR 60/100**

Дистанционная рамка для корпусов скрытого монтажа ER-UP..., установленных слишком плоско

Максимальная глубина: 20 мм.

Дистанционную рамку устанавливать между стеной и внутренней крышкой.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DR 60/100 |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 0,11 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,11 kg |
| Ширина: | 253 mm |
| Высота: | 253 mm |
| Глубина: | 30 mm |
| Ширина с упаковкой: | 254 mm |
| Высота с упаковкой: | 254 mm |
| Глубина с упаковкой: | 31 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799599289 |
| Номер артикула: | 0059.0928 |

Изготовитель: MAICO

DR 60/100 Распорная рамка