**Стенная рамка ER-MR**

Стенные рамки для установленных глубоко в стену корпусов, предотвращают подсос воздуха из шахты.

Возможна комбинация с всеми ER-UP... корпусами.

Состоит из 2 вставленных одна в другую металлических рамок.

Глубина регулируется: от 60 до 90 мм.

С винтом длиной 100 мм.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ER-MR |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Цвет: | серебряный |
| Вес: | 0,79 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,8 kg |
| Ширина: | 230 mm |
| Высота: | 230 mm |
| Глубина: | 60 mm |
| Ширина с упаковкой: | 230 mm |
| Высота с упаковкой: | 230 mm |
| Глубина с упаковкой: | 60 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799180241 |
| Номер артикула: | 0018.0024 |

Изготовитель: MAICO

ER-MR Стенная рамка