**Воздушный фильтр, запасной WSG 250**

Запасной воздушный фильтр для прибора централизованной вентиляции WS 250.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WSG 250 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,03 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,07 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Ширина: | 480 mm |
| Высота: | 175 mm |
| Глубина: | 18 mm |
| Ширина с упаковкой: | 350 mm |
| Высота с упаковкой: | 45 mm |
| Глубина с упаковкой: | 250 mm |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Подходит для продуктов: | WS 250 |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799938910 |
| Номер артикула: | 0093.0891 |

Изготовитель: MAICO

WSG 250 Воздушный фильтр, запасной