**Воздушный фильтр, запасной ZF 300**

Запасной воздушный фильтр для приборов централизованной вентиляции WRG 300, WRG 300 W, WRG 300 WP, WRG 300 WPK.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ZF 300 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,18 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,2 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Ширина: | 435 mm |
| Высота: | 150 mm |
| Глубина: | 10 mm |
| Ширина с упаковкой: | 436 mm |
| Высота с упаковкой: | 151 mm |
| Глубина с упаковкой: | 25 mm |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Подходит для продуктов: | WRG 300, WRG 300 W, WRG 300 WP, WRG 300 WPK |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936961 |
| Номер артикула: | 0093.0696 |

Изготовитель: MAICO

ZF 300 Воздушный фильтр, запасной