**Распорная рамка ECA15-EMA16**

Переходник для монтажа вентиляторов ЕСА 150 ipro в квадратные стенные втулки WH 16, которые были предназначены для выпускавшихся ранее вентиляторов ЕМА 16, ЕМА 17 и ЕМА 18.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ECA15-EMA16 |
| Место установки: | Стена / Потолок |
| Материал: | Твердый вспененный материал |
| Цвет: | черный |
| Вес: | 0,03 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,03 kg |
| Ширина: | 185 mm |
| Высота: | 185 mm |
| Глубина: | 60 mm |
| Ширина с упаковкой: | 185 mm |
| Высота с упаковкой: | 185 mm |
| Глубина с упаковкой: | 60 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799922513 |
| Номер артикула: | 0092.0251 |

Изготовитель: MAICO

ECA15-EMA16 Распорная рамка