**3-ступенчатый переключатель DS 3N**

Поворотный переключатель для управления 3-ступенчатыми вентиляторами (например, вытяжным вентилятором ER 100 D).

Подходит к стандартным скрытым розеткам.

С нулевой позицией.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DS 3N |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Максимальная нагрузка: | 16 A |
| Степень защиты: | IP 30 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Цвет: | "полярный" белый - типа RAL 9010, матовый |
| Вес: | 0,11 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,13 kg |
| Ширина: | 80 mm |
| Высота: | 80 mm |
| Глубина: | 32 mm |
| Ширина с упаковкой: | 83 mm |
| Высота с упаковкой: | 83 mm |
| Глубина с упаковкой: | 73 mm |
| Вид управления: | Поворотная ручка |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571865 |
| Номер артикула: | 0157.0186 |

Изготовитель: MAICO

DS 3N 3-ступенчатый переключатель