**Оконный вентилятор EVR 22**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EVR 22 |
| Объёмный расход: | 350 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.420 1/min |
| Направление воздуха: | Приточная вентиляция |
| Номинальная мощность: | 30 W |
| Потребляемая мощность: | 30 W |
| Iном: | 0,15 A |
| Iмакс: | 0,16 A |
| Вес: | 3,845 |
| Уровень звукового давления: | 51 dB(A) |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808114 |
| Номер артикула: | 0080.0811 |

Изготовитель: MAICO

EVR 22 Оконный вентилятор