**Центробежный крышный вентилятор DRD 50/4**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DRD 50/4 |
| Объёмный расход: | 12.500 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.425 1/min |
| Номинальная мощность: | 3.800 W |
| Iном: | 6,5 A |
| Iмакс: | 9,7 A |
| Переключение числа полюсов: |  -  |
| Место установки: | Крыша |
| Позиция: | вертикальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 132 |
| Температура транспортирующих сред при номинальном потоке: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871156 |
| Номер артикула: | 0087.0115 |

Изготовитель: MAICO

DRD 50/4 Центробежный крышный вентилятор