**Центробежный крышный вентилятор DRD 63/8**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DRD 63/8 |
| Объёмный расход: | 14.000 m³/h |
| Скорость вращения: | 715 1/min |
| Номинальная мощность: | 1.950 W |
| Iном: | 4 A |
| Iмакс: | 5 A |
| Переключение числа полюсов: |  -  |
| Место установки: | Крыша |
| Позиция: | вертикальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 240 |
| Температура транспортирующих сред при номинальном потоке: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871194 |
| Номер артикула: | 0087.0119 |

Изготовитель: MAICO

DRD 63/8 Центробежный крышный вентилятор