**Осевой настенный вентилятор DZQ 20/2 A-Ex**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZQ 20/2 A-Ex |
| Исполнение: | Квадратный настенный корпус |
| Объёмный расход: | 1.150 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.920 1/min |
| Потребляемая мощность: | 120 W |
| Iмакс: | 0,28 A |
| Вес: | 4,74 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799837565 |
| Номер артикула: | 0083.0756 |

Изготовитель: MAICO

DZQ 20/2 A-Ex Осевой настенный вентилятор