**Осевой настенный вентилятор DZQ 35/2 A-Ex**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZQ 35/2 A-Ex |
| Исполнение: | Квадратный настенный корпус |
| Объёмный расход: | 6.000 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.750 1/min |
| Потребляемая мощность: | 900 W |
| Iмакс: | 1,81 A |
| Вес: | 16 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799837725 |
| Номер артикула: | 0083.0772 |

Изготовитель: MAICO

DZQ 35/2 A-Ex Осевой настенный вентилятор