**Осевой трубный вентилятор DZR 30/2 A-Ex**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZR 30/2 A-Ex |
| Объёмный расход: | 3.800 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.730 1/min |
| Номинальная мощность: | 470 W |
| Iном: | 0,92 A |
| Iмакс: | 0,92 A |
| Вес: | 13,475 |
| IА/IN: | 4,5 |
| Допуск по взрывоопасности: | 84/3889 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799867678 |
| Номер артикула: | 0086.0767 |

Изготовитель: MAICO

DZR 30/2 A-Ex Осевой трубный вентилятор