**Вытяжной элемент Centro-M**

Элемент вытяжной вентиляции Centro-M — ручное исполнение

Для общего меняющегося объемного расхода.

Элемент вытяжной вентиляции с жесткой установкой.

Элементы вытяжной вентиляции MAICO Centro-M не имеют электрического присоединения и поэтому могут устанавливаться во всех участках согласно DIN VDE 0100-701.

Характеристики

Элемент вытяжной вентиляции с крышкой и фильтром ISO Coarse > 30 % (G2) установки в корпус скрытого монтажа.

Может применяться с централизованной системой вытяжной вентиляции Centro.

Противопожарная защита идентична той, которая используется в системе вытяжной вентиляции одного помещения MAICO ER.

Нет необходимости в дополнительном блокировании холодного дыма.

Нет необходимости в дополнительных шумоглушителях.

Цвет обычный белый – типа RAL 9016.

Легкая замена фильтра без инструментов.

Крышка поворачивается на ± 5°, благодаря чему можно выровнять установленный корпус.

Быстрый и простой монтаж элемента вытяжной вентиляции в корпус с помощью защелкивающегося крепления.

Перепад звукового давления шахты проверен службой IAB Oberursel (Институт по акустике и строит. физике Oberursel) и соответствует DIN 4109.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | Centro-M |
| Исполнение: | ручное |
| Объёмный расход: | 20 m³/h / 40 m³/h |
| Минимальный объемный расход: | 30 m³/h |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Степень защиты: | IP X5 |
| Место установки: | Стена / Потолок |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Вид системы: | центральная |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 0,85 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,14 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Ширина: | 251 mm |
| Высота: | 251 mm |
| Глубина: | 138 mm |
| Ширина с упаковкой: | 280 mm |
| Высота с упаковкой: | 280 mm |
| Глубина с упаковкой: | 155 mm |
| Уровень звукового давления: | 26 dB(A) / 33 dB(A) Данные соответствуют DIN 18017-3 (1990) при эквивалентной поглощающей поверхности А<sub>L</sub>= 10 м<sup>2</sup> |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799841821 |
| Номер артикула: | 0084.0182 |

Изготовитель: MAICO

Centro-M Вытяжной элемент