**Встраиваемые рамки для TFA/TFZ EBR-D 10**

Встраиваемая рамка для тарельчатых клапанов со штыковым затвором.

С резьбой и утопленным защитным уплотнением, исключение: EBR 15.

Для присоединения к трубопроводу.

Необходимые принадлежности к металлическим тарельчатым клапанам TFA или TFZ.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EBR-D 10 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Цвет: | оцинкован |
| Вес: | 0,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,1 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 100 mm |
| Ширина: | 125 mm |
| Высота: | 125 mm |
| Глубина: | 50 mm |
| Ширина с упаковкой: | 125 mm |
| Высота с упаковкой: | 125 mm |
| Глубина с упаковкой: | 50 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799924937 |
| Номер артикула: | 0092.0493 |

Изготовитель: MAICO

EBR-D 10 Встраиваемые рамки для TFA/TFZ