**Дверной контактор TS 2**

Выключатели дверной блокировки в качестве запчасти для прибора централизованной вентиляции WS 150 и WS 250.

Исполнение как манометрический переключатель.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TS 2 |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 125 В - 250 В |
| Вес: | 0,02 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,06 kg |
| Ширина: | 30 mm |
| Высота: | 40 mm |
| Глубина: | 12 mm |
| Ширина с упаковкой: | 175 mm |
| Высота с упаковкой: | 250 mm |
| Глубина с упаковкой: | 20 mm |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799101505 |
| Номер артикула: | E157.0887.0000 |

Изготовитель: MAICO

TS 2 Дверной контактор