**Приточный элемент, нерегулируемый ZE 15-1**

Комплект поставки: Внутренняя решетка, стенная втулка (растягивается до 380 мм), наружная решётка с сеткой от насекомых.

ZE 10-1: Возможна комбинация с внутритрубным вентилятором ЕСА 11 Е.

ZE 15-1: Возможна комбинация с внутритрубным вентилятором ЕСА 15/2 Е или ЕСА 15/4 Е.

Указания по монтажу

Рекомендуемый подбор:

1 ZE 8-IZ на 20 м2 жилой площади.

1 ZE 10-IZ на 30 м2 жилой площади.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ZE 15-1 |
| Место установки: | Стена |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 1,695 |
| Ширина с упаковкой: | 320 mm |
| Высота с упаковкой: | 285 mm |
| Глубина с упаковкой: | 320 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520153 |
| Номер артикула: | 0152.0015 |

Изготовитель: MAICO

ZE 15-1 Приточный элемент, нерегулируемый