**Импульсный источник питания SNT WSRB 150**

Импульсный источник питания в качестве запчасти для прибора централизованной вентиляции WS 150.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SNT WSRB 150 |
| Вид напряжения: | Постоянный ток |
| Напряжение питания: | 200 В - 230 В |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Номинальная мощность: | 150 W |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Вес: | 0,76 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,83 kg |
| Ширина: | 110 mm |
| Высота: | 50 mm |
| Глубина: | 190 mm |
| Ширина с упаковкой: | 210 mm |
| Высота с упаковкой: | 75 mm |
| Глубина с упаковкой: | 220 mm |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799101482 |
| Номер артикула: | E157.0936.0100 |

Изготовитель: MAICO

SNT WSRB 150 Импульсный источник питания