**Оконный вентилятор EVH 26**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EVH 26 |
| Объёмный расход: | 550 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.230 1/min |
| Номинальная мощность: | 45 W |
| Потребляемая мощность: | 47 W |
| Iном: | 0,27 A |
| Iмакс: | 0,28 A |
| Вес: | 4,34 |
| Уровень звукового давления: | 53 dB(A) |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808176 |
| Номер артикула: | 0080.0817 |

Изготовитель: MAICO

EVH 26 Оконный вентилятор