**TRE 1,6**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TRE 1,6 |
| Максимальная нагрузка: | 1,6 A |
| Цвет: | жемчужный белый - типа RAL 1013 |
| Вес: | 1,91 |
| Масса с упаковкой: | 1,91 kg |
| Ширина: | 118 mm |
| Высота: | 195 mm |
| Глубина: | 90 mm |
| Ширина с упаковкой: | 130 mm |
| Высота с упаковкой: | 110 mm |
| Глубина с упаковкой: | 200 mm |
| Температура окружающей среды: | 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799161127 |
| Номер артикула: | 0016.0112 |

Изготовитель: MAICO

TRE 1,6