**Воздушный фильтр, запасной Duo G3**

Запасной воздушный фильтр для децентрализованного вентиляционного прибора с рекуперацией тепла Duo.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | Duo G3 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | чёрный / белый |
| Вес: | 0,04 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,04 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Ширина: | 220 mm |
| Высота: | 125 mm |
| Глубина: | 33 mm |
| Ширина с упаковкой: | 221 mm |
| Высота с упаковкой: | 200 mm |
| Глубина с упаковкой: | 34 mm |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799930280 |
| Номер артикула: | 0093.0028 |

Изготовитель: MAICO

Duo G3 Воздушный фильтр, запасной