**Угловой отвод 90°, удлиненный, асимметричный правый WB90VRS/55/220/100**

Характеристики

Угловой отвод: прямоугольный/круглый, асимметричный правый (все выходы под габарит муфты). Поверхность: оцинкованный прокат.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WB90VRS/55/220/100 |
| Материал: | Стальной лист, оцинкованный по методу Сендзимира |
| Масса с упаковкой: | 0 kg |
| Номинальный диаметр: | 100 mm |
| Размер канала: | 220 mm x Array x 55 mm |
| Ширина с упаковкой: | 0 mm |
| Высота с упаковкой: | 0 mm |
| Глубина с упаковкой: | 0 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799557548 |
| Номер артикула: | 0055.0754 |

Изготовитель: MAICO

WB90VRS/55/220/100 Угловой отвод 90°, удлиненный, асимметричный правый