**Часть ответвления с роликовым кольцевым уплотнением 45° ABZ 160-150**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ABZ 160-150 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799554011 |
| Номер артикула: | 0055.0401 |

Изготовитель: MAICO

ABZ 160-150 Часть ответвления с роликовым кольцевым уплотнением 45°