**Пульт дистанционного управления FE 7**

Дистанционное управление тепловым насосом вытяжки AWP... .

Для установки заданной комнатной температуры контура смешивания на +/- 5 °C и режима теплового насоса вытяжки.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FE 7 |
| Масса с упаковкой: | 0 kg |
| Ширина с упаковкой: | 90 mm |
| Высота с упаковкой: | 37 mm |
| Глубина с упаковкой: | 90 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799955252 |
| Номер артикула: | 0095.0525 |

Изготовитель: MAICO

FE 7 Пульт дистанционного управления