**Летняя кассета WRSK 600**

Летняя кассета для вентиляционного прибора WR 600.

Для подачи свежего наружного воздуха без теплообмена в летнем режиме работы.

Имеющийся теплообменник заменяется на летнюю кассету.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WRSK 600 |
| Материал: | Алюминий |
| Вес: | 2,09 kg |
| Масса с упаковкой: | 3,79 kg |
| Ширина: | 630 mm |
| Высота: | 425 mm |
| Глубина: | 390 mm |
| Ширина с упаковкой: | 640 mm |
| Высота с упаковкой: | 470 mm |
| Глубина с упаковкой: | 420 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Подходит для продуктов: | WR 600 |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799951537 |
| Номер артикула: | 0095.0153 |

Изготовитель: MAICO

WRSK 600 Летняя кассета