**Переходник, асимметричный USAN80/150/125**

Характеристики

Переходник с круглого элемента на прямоугольный.

Прямоугольный: размер муфты.

Круглый (асимметричный): размер ниппеля

Поверхность: оцинковка по методу Сендзимира

Подходит для соединения со вставным адаптером MF-WE.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | USAN80/150/125 |
| Материал: | Стальной лист, оцинкованный по методу Сендзимира |
| Масса с упаковкой: | 0,42 kg |
| Номинальный диаметр: | 125 mm |
| Размер канала: | 150 mm x Array x 80 mm |
| Ширина с упаковкой: | 200 mm |
| Высота с упаковкой: | 154 mm |
| Глубина с упаковкой: | 122 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799556695 |
| Номер артикула: | 0055.0669 |

Изготовитель: MAICO

USAN80/150/125 Переходник, асимметричный