**Воздушный фильтр, запасной CB 1200 H14**

Сменный воздушный фильтр для CleanBox 1200.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | CB 1200 H14 |
| Место установки: | в приборе |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Микростекло |
| Цвет: | белый |
| Вес: | 5,5 kg |
| Масса с упаковкой: | 6,5 kg |
| Вид фильтра: | HEPA-фильтр |
| Класс фильтра: | H14 |
| Ширина: | 610 mm |
| Высота: | 156 mm |
| Глубина: | 459 mm |
| Ширина с упаковкой: | 620 mm |
| Высота с упаковкой: | 265 mm |
| Глубина с упаковкой: | 465 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Подходит для продуктов: | CleanBox 1200 |
| Ассортимент: | L |
| GTIN (EAN): | 4012799925798 |
| Номер артикула: | 0092.0579 |

Изготовитель: MAICO

CB 1200 H14 Воздушный фильтр, запасной