**Горизонтальное колено плоских труб FFS-BH90**

Отвод канала, 90°, из пластмассы.

Плоское исполнение.

С возможностью подключения к гибкой плоской трубе.

Oбъем поставки:

1 отвод канала

2 отдельных адаптера для креплений труб (FFS-RA)

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FFS-BH90 |
| Объемный расход: | 15 m³/h / 30 m³/h / 45 m³/h bei 0,9 Pa / 3,7 Pa / 8,4 Pa |
| Вес: | 0,27 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,28 kg |
| Ширина: | 214 mm |
| Высота: | 60 mm |
| Глубина: | 175 mm |
| Ширина с упаковкой: | 270 mm |
| Высота с упаковкой: | 70 mm |
| Глубина с упаковкой: | 250 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799558767 |
| Номер артикула: | 0055.0876 |

Изготовитель: MAICO

FFS-BH90 Горизонтальное колено плоских труб